**甘肃传祁甘味乳业有限责任公司**

**2025-2026年度纸箱采购项目**

公 开 招 标 文 件

采购项目编号：CQGW-CGZX2025-08-23

招标人：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司

二零二五年八月

目录

甘肃传祁甘味乳业有限责任公司2025-2026年度纸箱采购项目公开招标文件 1

一、 招标须知： 1

二、 采购清单及参数要求：（附件一） 1

三、 招标时间及要求： 3

四、 投标人资格要求： 3

五、 投标文件要求： 4

六、 产品质量要求： 5

七、 投标文件构成及装订顺序： 5

八、 运输及交货： 6

九、 评标和定标： 7

十、 中标人保证与服务： 7

十一、 合同授予标准： 7

十二、 招标人在授标时保留的权利： 8

十三、 中标通知 8

十四、 合同的签订： 8

十五、 结算方式： 8

十六、 合同条款及格式： 8

投标文件格式 10

**甘肃传祁甘味乳业有限责任公司**

**2025-2026年度纸箱采购项目公开招标文件**

1. **招标须知：**

甘肃传祁甘味乳业有限责任公司计划在08月23日对2025-2026年度终端产品包装所需纸箱进行招标采购，由甘肃传祁甘味乳业有限责任公司统一组织公开招标，确定中标人，与中标人签署纸箱采购年合同。

1、招标项目名称：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司2025-2026年度纸箱采购项目

2、招标编号：CQGW-CGZX2025-08-23

3、招 标 人：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司；

4、投 标 人：经审核符合本次招标所规定的生产商；

5、中 标 人：纸箱供应方，经审核最终被授予合同的投标人，计划选定中标供应商3家；

诚邀有意投标者于受理时间内报名参加。

1. **采购清单及参数要求：（附件一）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **瓦楞** | **工艺** | **材质** | **规格尺寸（mm）** | **备注** | **预计采购数量（个）** |
| 1 | MK纯牛奶礼盒箱 | 三层E 瓦 | 胶印 | 300g白卡/150gE瓦/160g木浆 | 340\*115\*235 | 覆哑膜，含垫片两只，烫金 | 100万 |
| 2 | MK有机纯牛奶礼盒箱 | 三层E 瓦 | 胶印 | 300g白卡/150gE瓦/160g木浆 | 340\*115\*235 | 覆哑膜，含垫片两只，烫金及UV | 50万 |
| 3 | MK有机纯牛奶礼盒箱/MK纯牛奶礼盒箱-内衬 | 三层B瓦 | / | 130g木浆/130g高瓦/130g木浆 | 330\*110\*115/底托330\*110\*105 |  | 150万 |
| 4 | MK纯牛奶/有机纯牛奶周转箱 | 三层C 瓦 | 水印 | 200g木浆/150g高瓦/200g木浆 | 695\*355\*280 | 粘箱 | 25万 |
| 5 | MK成长酪乳飞机盒（4盒装） | 三层 E瓦 | 胶印 | 250g白卡+130g高瓦/160g木浆 | 225\*46\*80 |  | 40万 |
| 6 | MK成长酪乳周转箱（4盒\*12装） | 三层C瓦 | 水印 | 200g木浆/150g高瓦/160g木浆 | 291\*235\*177 |  | 4万 |
| 7 | MK成长酪乳飞机盒（9盒装） | 三层 E瓦 | 胶印 | 250g白卡+130g高瓦/160g木浆 | 174\*46\*226 |  | 15万 |
| 8 | MK成长酪乳周转箱（9盒\*6装） | 三层C瓦 | 水印 | 200g木浆/150g高瓦/160g木浆 | 291\*235\*192 |  | 3万 |
| 9 | 黑米/黄桃/青柠/牧场原味酸奶礼盒箱 | 三层GE 瓦 | 胶印 | 300g白板，130ge瓦+160g木浆 | 325\*165\*218 |  | 40万 |
| 10 | 1L升砖自动片（不带盖）胶印 | 三层C 瓦 | 胶印 | 230g灰底白/170g高瓦/230g牛卡 | 379\*191\*206 | 覆光膜 | 10万 |
| 11 | 1L砖自动片隔板3\*4 | 三层B 瓦 | 水印 | 面纸150g/B瓦120高瓦/里纸150g | 360\*210 |  | 50万 |
| 12 | 1L砖自动片（带盖）3\*4 | 三层B瓦 | 水印 | 面纸190g海牛/c瓦140g/里纸160g地牛 | 379\*197\*217 |  | 40万 |
| 13 | 1L升砖自动片（不带盖）3\*4 | 三层B瓦 | 水印 | 面纸190g海牛/c瓦140g/里纸160g地牛 | 379\*191\*206 |  | 150万 |
| 14 | 发酵片状黄油/原味片状黄油（胶印机装箱） | 三层C 瓦 | 胶印 | 230g灰底白/170g高瓦/230g牛卡 | 352\*268\*163 |  | 10万 |
| 15 | 25kg黄油纸箱（自动装箱） | 五层BC 瓦 | 水印 | 面纸200g牛卡/双瓦140g/150g夹心110g/里纸170g牛卡 | 394\*257\*303 | 粘箱 | 50万 |
| 16 | 传祁甘味大礼包飞机盒(青色内盒） | 三层E 瓦 | 胶印 | 面纸300g灰底白/150g高瓦/200g再生 | 400\*280\*105 |  | 3万 |
| 17 | 传祁甘味大礼包礼盒(青色手提袋) | 三层E 瓦 | 胶印 | 面纸300g灰底白/150g高瓦/200g再生 | 425\*120\*325 |  | 3万 |
| 18 | 奶酪周转箱 | 五层BC 瓦 | 水印 | 面纸200g牛卡/双瓦140g/150g夹心110g/里纸170g牛卡 | 450\*450\*140 | 粘箱 | 60万 |
| 19 | 20kg块状凝块手工箱 | 五层BC 瓦 | 水印 | 200g牛卡/双瓦130/110g夹心/190牛卡 | 380\*300\*200 |  | 60万 |
| 20 | 20kg-BIB纸箱（冷冻） | 五层BC 瓦 | 水印 | 200g牛卡/GW140g/120g夹心/GW140g/里纸170g牛卡 | 550\*390\*120 | 粘箱 | 100万 |
| 21 | 10公斤BIB纸箱（常温/冷冻） | 五层BC 瓦 | 水印 | 170g海牛/140gGW/120g夹心/140gGW/里纸160g地牛 | 400\*285\*130 | 粘箱 | 25万 |
| 22 | 10公斤BIB纸箱（鲜牛奶，冷藏） | 五层BC 瓦 | 水印 | 170g海牛/140gGW/120g夹心普瓦/140gGW/里纸160g地牛 | 400\*285\*130 | 粘箱，刷防潮光油 | 25万 |
| 23 | 奶酪棒周转箱 | 五层BC 瓦 | 水印 | 面纸200g牛卡/双瓦140g/150g/夹心110g/里纸170g | 410\*330\*165 | 粘箱 | 10万 |
| 24 | 马苏里拉芝士碎通版外箱 | 五层BC 瓦 | 水印 | 170g海牛/双瓦140g/160g夹心110g/里纸170g地牛 | 530\*400\*220 | 粘箱 | 10万 |
| 25 | 酸奶小周转箱带垫板 | 五层BC 瓦 | 水印 | 140牛卡/140gGW/110g夹心/140gGW/140牛卡 | 360\*295\*210 |  | 5万 |
| 26 | 酸奶大周转箱 | 五层BC 瓦 | 水印 | 140牛卡/140gGW/110g夹心/140gGW/140牛卡 | 435\*425\*235 | 钉箱/刷防潮光油 | 5万 |
| 27 | 边塞鲜机装箱/康美包CB1内盒3\*8外箱 | 三层C瓦 | 胶印 | 240灰底白/140gw/140g牛卡 | 352\*167\*145 | 覆光膜 | 5万 |

1. **招标时间及要求：**

1、报名截止日期：2025年08月21日18:00 时前；

2、 开标时间：2025年08月23日 09:00 时（若有变化提前两天另行通知）；

3、投标和报价书一正二副，由投标人授权代表签字盖章；

4、投标人应按照附件报价书格式填报价格表；

5、投标有效期：中标通知书发布之日前；

6、合同有效期：一年；

7、报名地点：

甘肃传祁甘味乳业有限责任公司（甘肃省兰州新区中川园区中川镇石羊河街1188号）

联 系 人：李倩

电 话：13519364580

联 系 人：席国圆

电 话：15214063817

8、开标地点：

本次招标采用**现场开标**的方式，投标人须派代表于2025年08月23日 09:00到甘肃传祁甘味乳业有限责任公司三楼会议室参加现场开标（甘肃省兰州新区中川园区中川镇石羊河街1188号）

联 系 人：李倩

电 话：13519364580

联 系 人：席国圆

电 话：15214063817

1. **投标人资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须为未被列入“信用中国”网（ www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（ www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。

（2）投标人不得与采购人存在隶属关系或者其他利害关系；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同下的采购活动；

（4）营业执照三证合一、全国工业产品生产许可证/印刷经营许可证（涉及到印刷产品的供应商提供）、型式检验报告等资质”。（提供原件或复印件加盖公章）；企业简介（企业规模、经营状况、行业地位、营销业绩、质量控制体系）；若法人代表不到投标现场，需出具法定代表人委托书（委托书内容包括但不限于：委托权限、公章、法定代表人身份证复印件及签章、被委托人身份证复印件）。

1. **投标文件要求：**

**（一）现场审核需携带资格证明文件（复印件）包括：**

1、营业执照副本；

2、生产许可证；

3、开户银行许可证；

4、近一年内法定部门出具的质检报告；

5、企业简介；

6、若法人代表不到投标现场，需出具法定代表人委托书（委托书内容包括但不限于：委托权限、公章、法定代表人身份证复印件及签章、被委托人身份证复印件）；

7、质量服务保证书。

**（二）投标保证金**

1、投标人需于开标日之前，向招标人提交**投标保证金叁万元（￥30000元），**保证金以电汇的方式提交至甘肃传祁甘味乳业有限责任公司财务部，银行帐户信息如下：

公司名称：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司

开户银行：甘肃银行股份有限公司皋兰支行

开户账号：6101 0120 9000 03050

**投标保证金缴纳完成视为报名成功。**

2、发生以下情况之一者，投标保证金将予以没收。

2.1 投标人在投标截止日期后投标有效期内撤回其投标；

2.2 投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改；

2.3 投标人被通知中标后，拒绝按中标状态签订合同（即不按中标通知书规定的质量及技术参数要求、供货范围等签订合同）。

3、保证金退还

3.1未中标人投标保证金，将在评标结果公布后30日内无息退还；中标人投标保证金，将自动转为履约保证金，在合作期满后30日内无息退还。

1. **产品质量要求：**
2. 实行产品100%合格率，供应商切记不可向招标方交付低于100%合格率的产品，一经确认为不合格品，招标方不退还问题产品并实施销毁，由此形成的损失由供方全额承担。合同期内三次质量事件的将取消合格供应商资格，三年内不邀请参与甘肃传祁甘味乳业招标；
3. 已验收合格的产品，在使用过程中出现质量问题，从生产线挑出的残次品纸箱按1：3赔付，从下批到货中直接扣除（残次品纸箱甲方提供相应照片或视频证据给乙方）。
4. 供方提供产品符合GB/T6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞箱》的技术质量要求；

4、供方确保其制作的产品符合食品使用要求，如不符合要求由此造成的一切损失由供方承担；

5、数量以需方实际订单为准；

6、未经招标方允许，供方私自更换材质，按单批货物3倍数量赔付。

1. **投标文件构成及装订顺序：**

1、投标文件要求主要由以下**11个部分组成**，全部加盖公章后按序装订成册密封提交。

（1）营业执照副本；

（2）开户银行许可证；

（3）**身份证明。证明是投标单位合法责任人或受托人，若法人代表不到投标现场，需出具法定代表人委托书（委托书内容包括但不限于：委托权限、公章、法定代表人身份证复印件及签章、被委托人身份证复印件）；**

（4）公司简介（企业规模、经营状况、行业地位、营销业绩、质量控制体系）；

（5）生产资质。制造商应具有国家规定的相关生产资质，如为代理商还需提供制造商的制造资质及授权证书；

（6）质量认证材料。投标产品相关认证材料、产品检验合格证明；

（7）业绩证明。要求提供近2年国内品牌合作业绩，投标方需提供合作单位的目录和样张，并说明对应包材品牌的销售区域，合作品牌的级别将作为重要评标依据；

（8）财务报表。要求提供近2年投标方企业财务年报或有资质的第三方出具的年度审计报告；

（9）**质量保证及售后服务承诺书。须承诺已明确产品质量要求处理办法，并承担因包材质量原因导致质量安全事故所造成的全部损失；**

（10）报价书报价应包含所有相关费用，包括货物、包装、装车、运输、13%增值税金等费用；

（11）投标差异表。对招标文件中条件与实际投标条件的偏差进行说明，若未填写《投标差异表》视为投标方完全同意招标文件全部条款。

**2、递交投标文件时间：2025年08月23日上午09：00止；**投标人如采用标书邮寄方式，请提前一天将投标文件邮寄至甘肃传祁甘味乳业有限责任公司采购部（甘肃省兰州新区中川园区中川镇石羊河街1188号），联系人：席国圆，电话：15214063817， 逾期递交的投标文件恕不接收。

1. **运输及交货：**

1.1 运输方式、运费及安全责任：由供方负责将货物运到需方指定地点，承担运送中所发生的一切运输等费用；并由供方承担运输路途中货物、运输车辆、司乘人员的一切安全事务和责任；

1.2 交货方式：供方接到需方订购单（或签订合同）后，供方及时发货，并确保 10 日内货物到达需方指定地方，由需方人员现场进行外观验收，使用过程中的乙方产品质量责任延续。

1. **评标和定标：**

1、评标小组成员由招标人组织甘肃前进现代农业发展集团有限公司招标委员会人员组成；

2、评标应遵循公平、公开、公正、科学、严谨的原则；

3、**开标采取现场公开唱标的方式，不接受线上参与，**评标委员会有疑问时，将会要求投标人单独澄清；

4、在投标、评标过程中，如有投标方联合故意抬高报价或其他不正当行为时，招标方有权中止投标或评标；

**5、评标采用综合评分办法，投标人需进行二轮报价，**评标小组按评标办法对标的物的价格、营销业绩、质量承诺、供货能力、结算条件及其他优惠条件等进行评议，在得分相同的情况下，价格作为中标的主要依据；

6、评标小组将依据现场实际情况形成《投标确认表》，并由投标人现场签字确认，作为中标后的合同签署重要内容之一，且具有法律追责效力；

7、评标小组根据评标原则及办法，所有投标单位按照综合评审结果，依次排名推荐3名中标候选人。

1. **中标人保证与服务：**

1、中标人应确保按期保质保量供货；

2、中标人对产品的质量和卫生安全负完全责任；

3、中标人应提供每个批次的“质量检验报告”。

1. **合同授予标准：**

 招标人将把合同授予符合下述要求的投标人：

1、投标人实质上响应了招标文件要求，并被鉴定为具有履行合同供货和售后服务的能力及经验和信誉；

2、满足本合同货物的技术参数、商务条款和运行要求；

3、在供货及服务接口协调、协作等方面具有明显的优势和合理性；

4、投标报价被评为合理标价的；

5、合同谈判是成功的。

1. **招标人在授标时保留的权利：**

1、招标人在授标前有权接受和拒绝任何投标，宣布投标程序无效或拒绝所有投标，且无须向受影响的投标人承担任何责任，也无须将理由通知受影响的投标人；

2、招标方在授予合同时，有权对“纸箱的品种、数量、技术标准”中规定的数量增加或减少；

3、评标小组不向落标方解释原因，不退还投标文件。

1. **中标通知**

1、在投标有效期内，招标人将以中标通知书的方式通知中标人，确认其投标被接受；

2、招标文件、中标通知书将成为合同文件的组成部分；

3、中标人应在中标通知书规定的日期内，或在招标人认可的延期内到招标单位签订合同书。

1. **合同的签订：**

1、中标单位应按通知中指定的日期准时到指定地点或方式签署合同书；

2、逾期或不履约者视为放弃，并取消合格供应商资格在今后的招标中不予邀请；

**3、合同允许包含本招标文件中的内容，以及招标现场形成的协商内容。**

1. **结算方式：**

货物按工厂要求到货后，甲方质检合格，按契约价格入库，乙方开具13%增值税专用发票，自入库之日起90天内付清账期内货款。（结算方式可在投标差异表中进行阐述，做为评分条件之一）

1. **合同条款及格式：**

**甘肃传祁甘味乳业有限责任公司采购合同**

甲 方：

乙 方：

一、物资名称、规格型号、品牌、数量及金额、交货时间

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件：

三、交货期限，地点、风险及费用负担：

四、所有权的转移

五、运输方式、运费、仓储费用的承担

六、货物毁损或灭失风险的承担

七、付款期限及方式

八、合同期限

九、合同的解除

十、货物质量争议的解决

十一、保密责任

十二、违约责任

十三、争议的解决：

十四、合同的生效

十五、通知

十六、其他约定事项：

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法人或委托代理人： 法人或委托代理人：

时间： 时间：

# 投标文件格式

目  录

（1）投标文件封面

（2）营业执照副本；

（3）开户银行许可证；

（4）身份证明；

（5）公司简介；

（6）生产资质；

（7）质量认证材料；

（8）业绩证明；

（9）财务报表；

（10）质量保证及售后服务承诺书

（11）报价书

（12）投标差异表

附件一：投标文件封面

**投标文件封面模板**

正（副）本

（项目名称）投标文件

招标文件编号：

采购人：

投标人名称：（加盖公章）

投标人详细地址：

投标人联系电话：

投标人统一的社会信用代码：

投标日期： 年 月 日

此文件于 年 月 日时前不得启封

附件二：

**甘肃传祁甘味乳业有限责任公司纸箱检测标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **首检项目** | **标准要求** | **单项判定** |
| **1** | **粘合** | **测试为用手撕扯面纸及里纸，原纸粘合有张力，不轻易脱离，剥离粘合的牢固性，若轻易脱离则为不合格，面里纸的底浆部分与粘合瓦楞部分粘合面积≥总面积的2/3。** | **实测：** |  |
| **2** | **压痕线** | **折线居中、深浅适宜、不得有破裂、断线，箱壁不允许有多余的压痕线。压痕线宽度：****口：单瓦楞≤12mm，口：双瓦楞≤17mm；** | **实测：** |  |
| **3** | **耐折** | **口：180°6次，口：270°3次，先合后开面里无裂痕，特殊客户****执行特殊要求；** |  |
| **4** | **厚度** | **A型 ：4.5-5.0mm，C型 ：3.5-4.0mm，B型 ：2.5-3.0mm，E 型 ：1.1-2.0mm，组合楞形取上下线范围；****BC:6-7mm，BE:3.6-5.0mm** | **标准：** |  |
| **实测：** |
| **5** | **文体图案** | **文体图案正确性、大小、位子与印版小样一致性；** |  |  |
| **6** | **印刷效果** | **符合签字稿或样箱印刷颜色与网点、叠色、套印印刷效果；** |  |  |
| **7** | **油墨性能** | **口：耐磨用白纸无明显脱色情况；**  | **实测：** |  |
| **8** | **规格** | **纸箱标准尺寸：单瓦楞纸箱±3mm；双瓦楞纸箱±5mm** | **实测尺寸** |  |
| **9** | **成型效果** | **摇盖部位易折合，箱体成型方正，成型两摇盖错位≤5mm，离缝在5mm以内，重叠不能超过5mm，叠角漏洞≤5mm，能满足上机需求；** | **实测： 实测：****实测： 实测：** |  |
| **10** | **识别码** | **条形码：用B级以上条码枪快速识别；** |  |  |
| **二维码：用手机二维码软件能快速识别出链接网址；** |  |  |
| **11** | **成型方式** | **口 粘合** | **涂胶均匀应沿接舌边中线粘合、偏斜≤8mm；** | **实测：** |  |
| **搭接结舌外表面、内里面粘口处，无多余白色或者透明颜色溢胶，无黏连在一起，少胶不粘合或粘合牢固性差等异常；** |  |
| **口 打包** | **数量准确，打包方式符合客户要求，箱体不得有勒痕；** |  |
| **12** | **搭接要求** | **搭接舌宽粘箱成型≥30mm。图纸有明确要求执行图纸要求。** | **实测：** |  |
| **13** | **水分** | **7-14%** | **实测：** |  |
| **14** | **外观** | **箱体水平及垂直切口光滑平整、无毛边、无未切割干净的纸屑渣、无油渍等污染物、无其他异物、箱体无开裂、无破损** |  |
| **15** | **性能** | **抗压强度：** | **标准：** | **实测：** |  |
| **其他：** |  |  |
| **检测结果** |  |
|  **检验员：** |  **审 核：** |

**备注：1升砖自动片3\*4纸箱B瓦，抗压大于1300N；其他纸箱BC瓦，抗压大于4000N。**

其他要求

**1、包装形式**

纸箱均采用塑料托盘打包（托盘可回收使用）、成捆绑扎方式，并用缠绕膜做好必要防护，避免出现破损及污染现象，每托纸箱数量准确一致。

**2、运输方式**

运输车辆必须干净、不得使用装运石灰、沙土及其它产生灰尘及污染的车辆；在运输途中要做好防护，防止被风吹、雨淋、曝晒、污染等；在装、卸车过程中应避免脚踩、踏等野蛮装卸行为，包装箱存放应离墙、离地。

**3、贮存条件**

包装箱应存放于通风良好，温度、相对湿度符合原辅料库房的管理规定，避免日晒雨淋，避开高温高热和火源。

**4、保质期**

保质期12个月，在存储期内，包装箱的性能指标、尺寸指标、面纸及印刷颜色不得低于标准要求，不得出现开胶分层及包装感官影响产品品质的质量缺陷。

**5、使用前处理**

可以直接使用。

**6、出厂批检**

特性指标（原纸材质等级标准除外）

**7、交货地点及方式**

由中标方负责运到需方指定地方，需方清点数量并验收质量；当供方收到需方的批次订购单后，保证10日内将货物运送到需方指定地点，以保障需方的生产需要。

附件三：

**投标差异表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 差异 | 差异原因 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

说明：

1、如果投标方对招标文件有异议，请将招标文件要求内容和存在的差异填于此表中，如果不填写视为同意招标文件的要求，如中标即按招标文件签订合同；

2、本表可编辑、可续行。

附件四：

 **投 标 报 价 单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需方企业 | 产品名称及规格 | 数量（个/年） | 报价（元/个） | 备注 |
| 1 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：MK纯牛奶礼盒箱-含垫片 规格：340\*115\*235 | 100万 |  |  |
| 2 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：MK有机纯牛奶礼盒箱-含垫片 规格：340\*115\*235 | 50万 |  |  |
| 3 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：MK有机纯牛奶礼盒箱/MK纯牛奶礼盒箱-内衬规格：330\*110\*115/底托330\*110\*105 | 150万 |  |  |
| 4 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：MK纯牛奶/有机纯牛奶周转箱 规格：695\*355\*280 | 25万 |  |  |
| 5 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：MK成长酪乳飞机盒（4盒装） 规格：225\*46\*80 | 40万 |  |  |
| 6 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：MK成长酪乳周转箱（4盒\*12装） 规格：291\*235\*177 | 4万 |  |  |
| 7 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：MK成长酪乳飞机盒（9盒装） 规格：174\*46\*226 | 15万 |  |  |
| 8 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：MK成长酪乳周转箱（9盒\*6装） 规格：291\*235\*192 | 3万 |  |  |
| 9 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：黑米/黄桃/青柠/牧场原味酸奶礼盒箱 规格：325\*165\*218 | 40万 |  |  |
| 10 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：1L升砖自动片（不带盖）胶印规格：379\*191\*206 | 10万 |  |  |
| 11 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：1L砖自动片隔板3\*4规格：360\*210 | 50万 |  |  |
| 12 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：1L砖自动片（带盖）3\*4规格：379\*197\*217 | 40万 |  |  |
| 13 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：1L升砖自动片（不带盖）3\*4规格：379\*191\*206 | 150万 |  |  |
| 14 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：片状黄油（胶印机装箱）规格：352\*268\*163 | 10万 |  |  |
| 15 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：25kg黄油纸箱（自动装箱）规格：394\*257\*303 | 50万 |  |  |
| 16 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：传祁甘味大礼包飞机盒(青色内盒）规格：400\*280\*105 | 3万 |  |  |
| 17 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：传祁甘味大礼包礼盒(青色手提袋)规格：425\*120\*325 | 3万 |  |  |
| 18 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：奶酪周转箱规格：450\*450\*140 | 60万 |  |  |
| 19 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：20kg块状凝块手工箱规格：380\*300\*200 | 60万 |  |  |
| 20 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：20kg-BIB纸箱（冷冻）规格：550\*390\*120 | 100万 |  |  |
| 21 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：10公斤BIB纸箱（常温/冷冻）规格：400\*285\*130 | 25万 |  |  |
| 22 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：10公斤BIB纸箱（鲜牛奶，冷藏）规格：400\*285\*130 | 25万 |  |  |
| 23 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：奶酪棒周转箱规格：410\*330\*165 | 10万 |  |  |
| 24 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：马苏里拉芝士碎通版外箱规格：530\*400\*220 | 10万 |  |  |
| 25 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：酸奶小周转箱带垫板规格：360\*295\*210 | 5万 |  |  |
| 26 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：酸奶大周转箱规格：435\*425\*235 | 5万 |  |  |
| 27 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 名称：边塞鲜机装箱/康美包CB1内盒3\*8外箱规格：352\*167\*145 | 5万 |  |  |

说明：1.投标数量为预计数量，最终以实际发生数量为准；

 2.本报价为含13%增值税及运费的全价；

 3.投标人可对纸箱的性能及性价比另行做出详细描述或建议。

 投标人：（名称及公章）

 授权代表签字：

 填报日期：